Enable

Conf t

Int fa0/0

Ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

No shutdown

Ctlr+c

Conf t

Service dhcp

Ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.99

Ip dhcp pool NET1

Network 192.168.1.0 255.255.255.0

Default-router 192.168.1.1

Dns?

Dns-server 8.8.4.4

Ctrl+c

///FTP///

ftp

ftp 10.10.10.2

username

password

put hello.txt/get hello.txt

dir